**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №9 от 07.11.2023 г.**

Коммунальное государственное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее Заказчик), находящееся по адресу: индекс 110406, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул.Калинина, 19; электронная почта: [kushmurun.pb@rambler.ru](https://mail.rambler.ru/), тел/факс 8 7145395317; банковские реквизиты: БИН 990640001678, ИИК KZ2694807KZT22031368, БИК EURIKZKA в АО «Евразийский Банк» объявляет о проведении закупа лекарственных средств и (или) медицинских изделий способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2023 год в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее - Правила).

**Перечень закупаемых товаров (1 лот):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №лота | Наименование | Краткая характеристика | Единицаизмерения | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки | Срок поставки |
| 1 | Электрокардиограф 12-ти канальный | Отведения ЭКГ: не менее 12; Размеры: не более 296 х 305.5 х 92.5 мм; Фиксирующие каналы: не менее 3, 6, 12 каналов (60 секунд);Чувствительность, не менее: 5,10,20 мм/мВ и auto (I ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ);Выбор скорости печати, не менее: 12.5, 25, 50 мм/с; Частота амплитудно-импульсной модуляции: не менее 500 импульсов/сек; Фильтры: Сетевой (50/60 Гц, -20dB), Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB), Базовая линия (0.1 Гц, -3dB), Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц); Дисплей: ЖК-дисплей, не менее 2х16 знаков; Индикатор LED, не менее следующего: Качество сигнала, источник питания, батарея; Данные пациента, не менее следующего: Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес; Основные параметры, не менее следующего: ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T; Записывающее устройство: Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах; Ширина бумаги, не менее: формат А4: 215 мм или 8.5 дюймов; Длина, не менее: формат А4: 300мм или 11 дюймов; Электропитание: Собственный шум, не более: 20 |Л(р-р) макс.; Входной контур: незаземленный вход;Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибриллятора; Входящий импеданс: не более 10 МП Диапазон входного сигнала: 5±мВ; Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дб; Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ; Время: 3,2 секунды/ток утечки <10 мкА; Частота цифровой записи, не менее: 0.005-150 Гц; Контроль качества сигнала: Определение изолированного отведения; Энергопотребление: АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.; Емкость батареи, не менее: 1 час обычного режима пользования (не менее 100 автоматических распечаток ЭКГ);Связь: Соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN; Безопасность, не ниже: Класс 1, Тип BF. *Дополнительные комплектующие:* Кабель для передачи электроэнергии аппарату-не менее 1 шт.; **Кабель для передачи сигналов с электродов аппарату-не менее 1 шт.;** Электроды конечностей (многоразовые) для регистрации показаний-не менее 4 шт.; Грудные электроды (многоразовые) для регистрации показаний-не менее 6 шт.; Тип батареи: Литий – ионная-не менее 1 шт.; Специализированная, высокочувствительная бумага для регистрации данных ЭКГ-не менее 1 уп.; Специализированный гель для улучшения электрического контакта между кожей и электродами-не менее 1 шт.Гарантийное сервисное обслуживание: не менее 37 месяцев*.* | штука | 2 | 700 294,00 | 1 400 588,00 | РК, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19 | в течение 30 календарных дней с даты подписания договора |

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

**Место представления (приема) документов:** Коммунальное государственное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, находящееся по адресу: индекс 110406, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет № 19 «Приёмная».

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** 16 часов 00 минут «14» ноября 2023 года.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:** «14» ноября 2023 года в 16 часов 15 минут, Коммунальное государственное предприятие «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, находящееся по адресу: индекс 110406, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, посёлок Кушмурун, ул. Калинина, 19, кабинет № 18 «Кабинет главного врача».

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и(или) организатор закупа уведомляют об этом, путем размещения на интернет-ресурсе <http://kushmurun-sb.kz> протокола итогов.